 
_____________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица)
________________________________________________
(адрес, ИНН, ОГРН, КПП)

УТВЕРЖДЕНО
______________________________________
(наименование должности руководителя
организации)
Приказ от "___"________ ____ г. N ____

Вариант, если это предусмотрено
коллективным договором (при наличии).
СОГЛАСОВАНО
Постановлением Первичной профсоюзной
организации от "___"___________ ___ г.

Положение
об организации системы видеонаблюдения в ____ "______________"

1. Общие положения

1.1. Положение об организации системы видеонаблюдения в ____ "______________" (далее - Организация и Положение соответственно) определяет порядок использования видеоаппаратуры и организации системы видеонаблюдения в Организации.
1.2. Видеонаблюдение в Организации финансируется за ее счет в целях более эффективного использования имеющихся ресурсов для оперативного решения вопросов производственной деятельности.
1.3. Положение разработано с учетом:
- Постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 N 272 "Об утверждении Требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)";
- "ГОСТ Р 51558-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний" (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 22.10.2014 N 1371-ст) (далее - ГОСТ 51558-2014);
[bookmark: _GoBack]- "ГОСТ Р 22.1.12-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования", утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 28.03.2005 N 65-ст (далее - ГОСТ 22.1.12-2005);
- ____________________________________.
1.4. Положение обязательно для всех работников Организации. Каждый работник подлежит ознакомлению с Положением под подпись в журнале учета пользователей.
Вариант. По решению руководителя Организации выписки из Положения могут быть размещены в местах, доступных для обзора посетителей Организации.

1.5. Локальные нормативные акты Организации и условия трудовых договоров с работниками, регламентирующие видеонаблюдение, в обязательном порядке согласовываются со службой безопасности, бухгалтерией и юридическим отделом.

2. Основные понятия и сокращения

В Положении применяются следующие основные понятия и сокращения:
2.1. Система видеонаблюдения (далее - СВ) - совокупность функционирующих видеоканалов, программных и технических средств записи и хранения видеоданных, а также программных и (или) технических средств управления, осуществляющих информационный обмен между собой.
2.2. СВ оснащаются объекты, здания, сооружения, помещения, территория (далее - Объекты) следующих категорий: ___________________________ ___________________________________________________________________________________________ (тип, перечень и индивидуализирующие признаки объектов).
2.3. Аналоговая система охранная телевизионная (аналоговая СОТ) - система, в которой видеосигнал от видеокамер до видеомонитора и/или видеорегистратора передается в аналоговом виде, не подвергаясь аналого-цифровому преобразованию.
2.4. Противокриминальная защита - деятельность, осуществляемая с целью обеспечения криминальной безопасности.
2.5. Несанкционированные действия (НСД) - действия в отношении технических средств (далее - ТС), не предусмотренные нормативными и (или) эксплуатационными документами на ТС конкретного вида (например, несанкционированный доступ, несанкционированный просмотр).
2.6. Детектор движения - устройство или функция СОТ, формирующие сигнал извещения о тревоге при обнаружении движения в поле зрения видеокамеры.
2.7. Тревожное событие - проявление угрозы на охраняемом Объекте.
2.8. Тревога - предупреждение о наличии опасности либо угрозы для жизни, имущества или окружающей среды.
2.9. СОТ (система охранная телевизионная) - система видеонаблюдения, представляющая собой телевизионную систему замкнутого типа, предназначенную для противокриминальной защиты объекта. В Организации используются следующие СОТ:
- аналоговые;
- цифровые;
- комбинированные.
ТС - конструктивно и функционально законченные устройства, входящие в состав СОТ, предназначенные для получения аудио- и (или) видеоинформации с охраняемого объекта в целях обеспечения противокриминальной защиты.

3. Цели, задачи и функции системы видеонаблюдения.
Объекты и параметры контроля

3.1. СВ создается, модернизируется, развивается и используется в целях повышения уровня общественной безопасности, правопорядка и антитеррористической защищенности на территории Организации.
3.2. Объекты соответствующих категорий оборудованы СОТ для предупреждения совершения противоправных действий, а также возникновения и оперативной ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных террористическими актами в помещениях и на территории Организации.
3.3. Все Объекты оборудованы информационными стендами (табло), содержащими схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефоны _________________ (указать правообладателя Объектов), аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности.
3.4. СВ с учетом количества устанавливаемых видеокамер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории Объектов, архивирование и хранение данных в течение ______ (__________________) дней.
3.5. Задачами организации СВ являются:
- отслеживание, фиксация, своевременная передача изображений и данных объектов в целях недопущения убытков Организации, возможного причинения ущерба здоровью людей, минимизации материального ущерба в условиях действия дестабилизирующих факторов;
- информационная поддержка принятия решений органами управления Организации;
- предоставление информации по запросам соответствующих служб и государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.6. Функции СВ:
- видеоверификация тревог (подтверждение обнаружения проникновения) - подтверждение с помощью видеонаблюдения факта несанкционированного проникновения на Объекты и выявление возможных ложных срабатываний системы;
- прямое видеонаблюдение оператором (дежурным) на Объекте;
- запись видеоинформации в архив для последующего анализа состояния охраняемого Объекта, тревожных событий, идентификации нарушителей и других задач;
- прогнозирование и предупреждение совершения противоправных действий на Объектах, чрезвычайных ситуаций путем контроля за параметрами процессов обеспечения функционирования Объектов и определения отклонений их текущих значений от нормативных;
- непрерывность сбора, передачи и обработки информации о функционировании Объектов;
- формирование и передача оперативной информации об Объектах, состоянии размещенных технологических систем и изменении состояния их инженерно-технических конструкций в дежурные и диспетчерские службы Организации;
- передача оператору видеонаблюдения (в случае получения извещения о тревоге) изображения с Объекта для определения характера, места нарушения, направление движения нарушителя с целью определения оптимальных мер противодействия;
- автоматизированное оповещение работников и посетителей о произошедших авариях, чрезвычайных ситуациях, угрозе совершения террористического акта, необходимых действиях по эвакуации;
- автоматизированное оповещение соответствующих служб, отвечающих за безопасность Объектов;
- документирование и регистрация противоправных действий, чрезвычайных ситуаций, а также действий дежурных и диспетчерских служб Объектов;
- отслеживание режимов работы СОТ;
- разграничение полномочий доступа к управлению системой с целью предотвращения несанкционированных действий;
- воспроизведение ранее записанной информации;
- оперативный доступ к видеозаписи и видеоархиву путем установления времени, даты и идентификатора видеокамеры;
- ______________________________________________.
3.7. Органы управления Организации в части обеспечения безопасности Объектов с использованием системы видеонаблюдения решают следующие основные задачи:
- получение информации с помощью системы видеонаблюдения с целью мониторинга текущего состояния Объектов;
- анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до руководства Организации;
- уточнение состава сил, привлекаемых для реагирования на угрозы и (или) возникновение чрезвычайных ситуаций;
- оперативное управление аварийно-спасательными службами, пожарными, пожарно-спасательными и аварийно-спасательными формированиями;
- обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации чрезвычайной ситуации, уточнение и корректировка по обстановке заранее разработанных вариантов решений по ликвидации каждой чрезвычайной ситуации;
- постоянное информирование сил, привлекаемых к ликвидации чрезвычайной ситуации об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;
- обобщение информации о произошедших чрезвычайных ситуациях (за каждые сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих докладов по подчиненности;
- разработка прогнозов возникновения чрезвычайной ситуации;
- предложение мер по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций;
- своевременное получение и доведение информации об угрозе совершения или о совершении противоправных действий до руководства Организации;
- обеспечение постоянной готовности руководства и работников Организации к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- своевременное оповещение людей о возникновении чрезвычайной ситуации и обеспечение их эвакуации с Объекта;
- проведение учений и тренировок с отработкой действий в нештатных ситуациях работников Организации, находящихся на Объекте, в том числе по безопасной и своевременной их эвакуации с Объекта;
- своевременное оказание помощи лицам, пострадавшим от совершения противоправных действий;
- ________________________________________ (иные задачи с учетом специфики деятельности Организации).
[bookmark: Par96]3.8. Объектами постоянного мониторинга с использованием системы видеонаблюдения являются подсистемы жизнеобеспечения и безопасности:
- теплоснабжение;
- вентиляция и кондиционирование;
- водоснабжение и канализация;
- электроснабжение;
- газоснабжение;
- инженерно-технический комплекс пожарной безопасности Объекта;
- лифтовое оборудование;
- система связи и оповещения;
- системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, досмотровые средства;
- системы обнаружения повышенного уровня радиации, аварийных химически опасных веществ, биологически опасных веществ, значительной концентрации токсичных и взрывоопасных концентраций газовоздушных смесей и др.). Кроме того, объектами контроля являются сами системы видеонаблюдения, безопасности, охраны, сигнализации, а также основания, строительные конструкции зданий и сооружений; сооружения инженерной защиты, зоны возможных сходов селей, оползней, лавин в зоне эксплуатации Объекта;
- _________________________ (иные объекты постоянного мониторинга с учетом специфики деятельности Организации и с учетом направленности системы видеонаблюдения в том числе на предупреждение совершения противоправных действий).
3.9. Организация системы видеонаблюдения должна обеспечивать контроль следующих основных дестабилизирующих факторов (параметры контроля):
- незаконного проникновения посторонних лиц, животных или чужеродных предметов, аппаратов, тел на Объекты;
- антропогенного, физического, химического, электромагнитного воздействия на сами составляющие СОТ или на Объекты;
- возникновения пожара;
- нарушения в одной из систем, указанных в п. 3.8 Положения;
- несанкционированного проникновения в служебные помещения;
- ____________________________________ (указать иные параметры, направленные на предупреждение совершения противоправных действий лицом (лицами), находящим(и)ся на Объекте);
- повышенного уровня радиации, предельно допустимой концентрации аварийных химически опасных веществ; биологически опасных веществ; взрывоопасных концентраций газовоздушных смесей;
- затопления помещений, дренажных систем и технологических приямков;
- отклонений от нормативных параметров технологических процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;
- изменения состояния основания, строительных (инженерно-технических) конструкций зданий и сооружений;
- нарушения работоспособности систем противоаварийной защиты, безопасности и противопожарной защиты;
- изменения состояния участков возможных сходов селей, оползней, лавин в зоне эксплуатации объекта мониторинга;
- _______________________________ (иные параметры).

4. Структура и общие требования к системе видеонаблюдения

4.1. Система видеонаблюдения разработана с учетом требований:
- "ГОСТ Р 59853-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения" (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 19.11.2021 N 1520-ст);
- "ГОСТ 34.602-2020. Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы" (введен в действие Приказом Росстандарта от 19.11.2021 N 1522-ст);
- "ГОСТ Р 59792-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем" (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 25.10.2021 N 1284-ст).
4.2. Система видеонаблюдения построена на базе программно-технических средств, осуществляющих автоматический мониторинг криминальных и других дестабилизирующих факторов антропогенного, природного и техногенного характера и обеспечивающих передачу информации в органы управления Организации об угрозах и фактах возникновения нарушения безопасности объектов, беспорядка, аварии, чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных террористическими актами.
4.3. Требования к структуре и функционированию системы видеонаблюдения:
4.3.1. СВ должна обеспечивать автоматический и автоматизированный мониторинг дестабилизирующих факторов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предупреждения совершения противоправных действий.
4.3.2. СВ имеет модульную структуру, использует открытые стандартные протоколы цифровой периферии и технологии для передачи данных.
4.3.3. СВ должна обеспечивать возможность сопряжения используемой в Организации СОТ со следующими используемыми в Организации автоматизированными системами: _________________________________________.
4.4. Требования к надежности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе "ГОСТ 27.003-2016. Межгосударственный стандарт. Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности" (введен в действие Приказом Росстандарта от 29.03.2017 N 206-ст), ГОСТ 22.1.12-2005.
Срок службы СОТ Объектов должен составлять _______________ (не менее 10) лет с учетом замены неисправных и выработавших свой ресурс компонентов. Гарантийный срок - ___ (не менее 18) месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
Иные требования к надежности СОТ (в соответствии с конкретным используемым типом): ___________________________________________________________.
Дополнительные требования надежности - ______________________.
4.5. Требования к безопасности:
4.5.1. СОТ должна иметь средства защиты от операторских ошибок персонала.
4.5.2. Средства защиты информации СОТ должны обеспечивать защиту от всех видов угроз безопасности:
- конфигурационные данные;
- журнал событий;
- архив оцифрованных аудио- и видеоданных;
- разграничение доступа к функциональным возможностям СОТ.
4.5.3. Система видеонаблюдения должна предусматривать возможность и средства документирования действий операторов СОТ. Доступ к эксплуатации и данным СОТ должен быть авторизированным, а также включать в себя доступ через удаленную рабочую станцию или внешнюю систему, интегрированную с СОТ.
4.5.4. ТС и СОТ должны соответствовать общим требованиям безопасности:
4.5.4.1. По "ГОСТ 12.2.007.0-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 10.09.1975 N 2368).
4.5.4.2. "ГОСТ IEC 60065-2024. Межгосударственный стандарт. Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности" (введен в действие Приказом Росстандарта от 26.08.2024 N 1116-ст).
4.5.4.3. "ГОСТ 12.2.003-91. Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 06.06.1991 N 807).
4.5.4.4. Сопротивление изоляции и электрическая прочность ТС и СОТ должны соответствовать требованиям "ГОСТ IEC 60065-2024. Межгосударственный стандарт. Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности" (введен в действие Приказом Росстандарта от 26.08.2024 N 1116-ст).
4.5.4.5. Электромагнитные поля радиочастот ТС и СОТ должны соответствовать "ГОСТ 12.1.006-84. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля" (утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1984 N 4034).
4.5.4.6. ТС и СОТ, предназначенные для эксплуатации в зонах с взрывоопасной средой, должны соответствовать требованиям ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017). Межгосударственный стандарт. Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования (введен в действие Приказом Росстандарта от 29.11.2019 N 1284-ст) и других стандартов и нормативных документов, регламентирующих требования к изделиям, предназначенным для работы во взрывоопасных средах.
4.5.4.7. ТС и СОТ должны соответствовать общим требованиям пожарной безопасности по "ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 N 875).
4.5.4.8. Уровни лазерного излучения СОТ должны соответствовать "ГОСТ 12.1.040-83*. Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов безопасности труда. Лазерная безопасность. Общие положения" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 31.01.1983 N 560).
4.6. Эргономические требования к размещению оборудования СОТ:
4.6.1. Устанавливаются с учетом требований "ГОСТ Р 50948-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 25.12.2001 N 576-ст).
4.6.2. Оборудование должно быть размещено в металлических или пластиковых шкафах (щитах), обеспечивающих удобный доступ к органам управления.
4.6.3. Автоматизированные рабочие места диспетчеров и руководителей служб должны быть укомплектованы мониторами с экраном по диагонали не менее 395 мм, имеющими разрешающую способность не менее 1280 x 1024 при пропорциональной развертке с частотой кадров в секунду не менее 75 Гц.
4.7. В Организации применяются следующие меры защиты полученных в результате работы СОТ видеоизображений от неправомерного использования или утраты:
4.7.1. Работа с видеоизображениями (запись, копирование, фрагментирование, сохранение, удаление) должно осуществляться на защищенных от утечек устройствах и сетях.
4.7.2. Передача/получение видеоизображений на электронных носителях (компакт-диск, флеш-накопитель и т.д.) должны осуществляться вместе с сопроводительным письмом на бумажном носителе и фиксацией в ____________________________ (например, журнал учета).
4.7.3. Доступ к видеоизображениям имеют операторы, диспетчеры, руководители соответствующих подразделений Организации в порядке, определенным действующим законодательством Российской Федерации с учетом Положения. Доступ к видеоизображениям, находящимся в архиве, разрешается _______________________________________________________________________________ (указать лиц, которым разрешен доступ) в следующем порядке: ________________________________________________.
4.7.4. ____________________________________________________________ (указать иные меры).
4.8. Требования к защите СОТ от влияния внешних воздействий.
Оборудование должно быть размещено в металлических или пластиковых шкафах (щитах), обеспечивающих класс защиты не менее IP40 согласно "ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013). Межгосударственный стандарт. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)" (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.06.2016 N 604-ст) (далее - ГОСТ 14254-2015).
Технические средства должны быть работоспособны при атмосферных воздействиях, соответствующих техническим условиям на эти средства.
4.9. Требования к стандартизации и унификации:
Проектные решения должны быть унифицированы для всех объектов автоматизации.
4.10. Требования к совместимости:
4.10.1. ТС, предназначенные для построения СОТ, должны обладать конструктивной, информационной и эксплуатационной совместимостью.
4.10.2. Параметры и требования, определяющие совместимость ТС, должны быть установлены с учетом их назначения и условий применения в технической документации на СОТ конкретного типа.
Параметры и требования, определяющие совместимость ТС, устанавливаются в нормативных документах на ТС конкретных типов.
При наличии проприетарного API его описание должно быть приведено в нормативных документах на ТС конкретных типов.
4.10.3. При взаимодействии СОТ с различными внешними системами, осуществляемом с помощью релейного или программного управления, отключение управляющего компьютерного оборудования не должно влиять на выполнение системой своих функций в автономном режиме.
4.11. Требования охраны окружающей среды.
Компоненты, входящие в СОТ, и материалы, из которых они изготовлены, не должны оказывать химическое, биологическое, радиационное, механическое, электромагнитное и термическое воздействие на окружающую среду.
Компоненты, входящие в СОТ, при хранении или использовании по назначению не должны выделять в окружающую среду вредные, загрязняющие или ядовитые вещества.
Отходы, образующиеся при изготовлении компонентов, входящих в СОТ, и компоненты, входящие в СОТ после окончания срока годности, подлежат уничтожению и захоронению в соответствии:
- с "ГОСТ 3.1603-91. Единая система технологической документации. Правила оформления документов на технологические процессы (операции) сбора и сдачи технологических отходов" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 06.09.1991 N 1428);
- "ГОСТ Р 51769-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Документирование и регулирование деятельности по обращению с отходами производства и потребления. Основные положения" (принят Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 28.06.2001 N 251-ст);
- "ГОСТ Р 52108-2003. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 03.07.2003 N 236-ст).
4.12. Конструкторская и текстовая документация на средства СОТ Организации соответствует требованиям в соответствии с ГОСТ Р 2.001-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Общие положения (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.11.2023 N 1354-ст). Эксплуатационные документы должны соответствовать:
- "ГОСТ 2.601-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы" (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 29.04.2019 N 177-ст);
- "ГОСТ 2.610-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов" (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 29.04.2019 N 178-ст);
- "ГОСТ Р 2.201-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Обозначение изделий и конструкторских документов" (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.11.2023 N 1357-ст);
- "ГОСТ Р 2.503-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений" (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 10.11.2023 N 1374-ст);
- "ГОСТ Р 2.005-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Термины и определения" (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.11.2023 N 1358-ст).
4.13. Требования к функциональным характеристикам средств СОТ:
4.13.1. СОТ должна выполнять следующие функции:
- получение локального отображения и локального сохранения видеопотоков от одной или нескольких видеокамер;
- получение локального воспроизведения и локального сохранения аудиопотоков от одного или нескольких встроенных в видеокамеры или внешних микрофонов;
Примечание. СОТ должна иметь возможность связи видеопотоков и аудиопотоков. Для микрофонов, встроенных в видеокамеры, связь должна осуществляться автоматически, без участия оператора. При использовании внешних микрофонов должна быть обеспечена возможность ручного определения, с каким видеопотоком связывать аудиопоток (или не связывать ни с каким);

- режимы формирования архива: непрерывная запись, запись по событиям (тревогам), запись по расписанию;
Примечание. При заполнении архивом всего имеющегося объема накопителя запись должна производиться циклически, автоматически замещая самые старые по времени данные. В технически обоснованном случае может быть предусмотрена функция защиты фрагментов данных от перезаписи. Понятие "запись по расписанию" предполагает, что в заданные оператором промежутки времени запись может не производиться совсем, производиться непрерывно или производиться по событиям;

- автоматическая связь регистрируемых видеосервером событий с автоматическими действиями видеосервера, такими как включение/выключение формирования архива, уведомление оператора на экран;
- наличие энергонезависимой памяти для хранения установленных параметров при пропадании напряжения питания;
- размер объектов на изображении должен быть не менее 5% высоты изображения (или не более 80 мм на пиксель изображения);
- возможность настройки автоматических реакций со стороны видеокамеры на фиксацию заданных событий;
- наличие встроенного настраиваемого детектора активности в зоне обзора видеокамеры;
- наличие тревожных входов для подключения внешних извещателей, работающих по принципу "сухой контакт";
- наличие тревожных выходов для подключения внешних исполнительных устройств.
4.13.2. ТС и СОТ должны обеспечивать выполнение функциональных характеристик в зависимости от групп СОТ, указанных в таблице 1 пп. 5.2.2 ГОСТ 51558-2014.
4.14. Требования к техническим характеристикам ТС установлены п. 5.3 ГОСТ Р 51558-2014.
4.15. Требования устойчивости к СОТ к внешним воздействующим факторам установлены п. 5.8 ГОСТ Р 51558-2014.
4.16. Требования к электропитанию установлены п. 5.9 ГОСТ Р 51558-2014.
4.17. Требования к конструкции технических средств установлены п. 5.10 ГОСТ Р 51558-2014.

5. Режим видеонаблюдения в Организации

5.1. Видеонаблюдение в Организации ведется постоянно (круглосуточно).
5.1.1. Записи видеонаблюдения хранятся в течение ____________________________ (срок) в следующем порядке ____________________________________ в _________________________________ (указать адрес места хранения записей).
5.1.2. Записи информации СВ являются информацией ограниченного распространения, не подлежат передаче третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (в том числе по письменному запросу следственных и судебных органов).
5.1.3. Использование записей СВ в личных целях запрещено.
5.1.4. Лицо, виновное в нарушении условий конфиденциальности записей СВ, несет ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
5.1.5. Выдача (выемка) записей СВ осуществляется только по запросам ___________________ в следующем порядке: _____________________________________.
5.2. Лица, ответственные:
- за реализацию Положения - __________________________________ (вариант: назначаются приказом ____________ (наименование должности руководителя организации));
- настройку и изменение параметров, конфигурирование СВ, управление параметрами архивирования, учетными записями доступа к СВ (логины и пароли) и назначение прав доступа, организацию хранения и уничтожения записей СВ - _______________________ (вариант: назначаются приказом ____________ (наименование должности руководителя организации));
- ________________________________________________.
5.3. В Организации размещаются информационные таблички, предупреждающие о видеонаблюдении, в зоне видимости видеокамер.
5.4. Места размещения, перечень, вид и тип устанавливаемых видеокамер, в том числе резервных, режим видеонаблюдения отдельных объектов утверждаются приказами Организации.
Устанавливать видеокамеры в комнатах отдыха, в туалетных комнатах запрещается.
5.5. При необходимости изменения режима видеонаблюдения работник Организации вправе обратиться к руководству Организации с соответствующей служебной запиской.
5.6. Порядок реагирования на обращения работников Организации по поводу видеонаблюдения:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
5.7. Порядок и требования к обработке персональных данных, содержащихся в видеоматериалах, полученных при реализации системы видеонаблюдения в Организации, установлены в ________________________________ (наименование локального акта об обработке и защите персональных данных работников и третьих лиц).
5.8. Изменения Положения вступают в силу с момента их утверждения приказом руководителя Организации.

Вариант. Согласовано:
_________________________________
_______________ (подпись) / ________________ (Ф.И.О.)

Приложение.
Лист ознакомления работников с Положением.





